# Örnek Kart Baskı Makinesi Şartnamesi. Kart yazıcı şartnamesi

1. Tam renkli baskı yapabilmelidir.
2. PVC ve composite PVC kartlar üzerine baskı yapabilmelidir.
3. Standart boyut olarak bilinen kredi kartı ve TC kimlik kartı boyutlarına benzeyen Kart boyut : ISO CR80-ISO7810 (53.98mm X 85.60mm), boyutlarında kartlara baskı yapabilmelidir.
4. Makineye koyulacak kart kalınlığı için tek kalınlığa mecbur kalmamalı, kullanabileceğimiz farklı kalınlıklarda kartlara da baskı yapabilmeli. Kalınlık aralığı an az : 0.4mm~1.2mm kart arasında olmalı.
5. Bir ekrana sahip olmalı, baskı süreçleri ve olası hatalarda bu ekrandan kullanıcıya bilgi vermeli ve kullanıcıyı yönlendirebilmeli.
6. En az 128MB RAM yerleşik hafızaya sahip olmalı.
7. Bağlantı arayüzü olarak Ethenet ve USB yerleşik olarak her ikisi de makinede yerleşik olarak bulunmalı. (Opsiyon olmamalı. Her ikisi de çalışır durumda olmalı) USB2.0 (High-Speed), dahili 10/100 Ethernet değerlerinden daha düşük olmamalı.
8. En az 300 dpi (11.8 dpm), çözünürlükte baskı yapabilmeli.
9. Renkli baskıda saatte 100 kart ya da daha yüksek hıza sahip olmalı.
10. Otomatik kart besleme haznesi olmalı kapasitesi en az 100 olmalı (0.76mm kalınlığında kartta)
11. Cihaz ile birlikte Tasarım ve baskı yazılımı ücretsiz olarak verilmeli.
12. Renkli baskı sırasında/sonrasında logomuzu ya da belirleyeceğimiz yazı ve şekilleri UV olarak basabilmeli. Bu objelerimiz UV ışık altında belirginleşip Kart güvenliğini arttırmalı.